

C1 correspond à la led BSP\_LED\_0 (D6)

C2 correspond à la led BSP\_LED\_1 (D10)

C3 correspond à la led BSP\_LED\_2 (D7)

C4 correspond à la led BSP\_LED\_3 (D11)

Chaque LEDs s'allument bien pendant 100ms. J'ai effectué la mesure sur le temps total ou on peut voir 400ms, ce qui est correct.

Lausanne, le 01 décembre 2023 Perret Mélissa